**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 103, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2000**

**(Publicada em DOU nº 233-E, de 05 de dezembro de 2000)**

**(Revogada pela Resolução – RDC nº 17, de 17 de março de 2008)**

~~A~~ **~~Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária~~** ~~no uso da atribuição que lhe confere o art. 11 inciso IV do Regulamento da ANVS, aprovado pelo Decreto 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 29 de novembro de 2000,~~

~~considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de alimentos, visando a proteção à saúde da população;~~

~~considerando a necessidade de segurança de uso tecnológico de aditivos para embalagens e equipamentos plásticos;~~

~~considerando que os aditivos em questão foram avaliados, toxicologicamente pela Comunidade Européia e pelo FDA;~~

~~adotou a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:~~

~~Art. 1° Aprovar a inclusão na Lista Positiva de Aditivos para Materiais Plásticos destinados à elaboração de Embalagens e Equipamentos cm contato com Alimentos, dos seguintes aditivos e suas respectivas restrições:~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Aditivo~~** | **~~Restrições de usos, limites de composição e especificações~~** |
| ~~Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol~~  ~~difosfito (=3,9-bis[2,4-bis(l-me-~~  ~~til- l-feniletil)fenoxi]-2,4,8,10-te-~~  ~~traoxa-3,9-difosfaspiro(5,5)unde-~~  ~~cano) (~~**~~LXIII~~**~~)~~ | ~~(~~**~~LXIII~~**~~) Para polímeros em geral, em quantidades abaixo de 0,15% em peso.~~  ~~Para policarbonatos em quantidades abaixo de 0,20% em peso.~~  ~~Para polímeros de polieterimida (FDA 177.1595), no máximo 0,3% em peso.~~  ~~Com teor de triisopropanolamina (=2-propanol,1',1',1''-nitrilotris) não superior a 2%, como antioxidante deste aditivo.~~ |
| ~~Etileno Glicol Monohexil Eter (~~**~~14~~**~~)~~ | ~~(~~**~~14~~**~~) LME = 3 mg/kg~~ |

~~Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.~~

**~~GONZALO VECINA NETO~~**